장 비 세 부 규 격 서

품 명	사 양	단 위	수량
무선 랜 컨트롤러	- 무선랜 스위치는 인증서버기능이 내장된 무선 랜 통합관리 장비로 모든 기능이 스위치에서 중앙 집중 관리가 가능하여야 한다. · 무선랜 컨트롤러에서 AP 설정 및 제어가 가능하여야 한다. · 무선랜 컨트롤러에서 각 AP와 사용자에 Monitoring이 가능하여야 한다. - 추가 AP 증축의 건이 있으므로 확장성이 용의해야 한다. - 본교의 인터넷 AP를 모두 충족할 수 있는 스위치로 함 - Qos 기능의 Data, Voice, Multi-media streaming 데이터 전송이 원활 해야 한다. - 네트워크 상에서 교직원 네트워크와 학생용 네트워크의 분리가 가능 하여야 한다. - MAC Address 통합관리가 가능하여야 한다. - 엑세스 포인트간의 로밍이 지원되어야 한다. - 보안성이 좋아야 한다.
무선 AP	- 무선랜 컨트롤러와 동일 제조사의 제품으로 공급한 장비는 교내에서 사용 되고 있는 각종 서버 및 라우터, 스위칭 허브, 기타 장비와의 호환상에 아무런 문제가 없어야 한다. - 2.4Ghz/5Ghz Dual Band (IEEE 802.11 a/b/g)를 동시에 지원 하여야 한다 - 10/100 Fast Ethernet를 지원하여 무선랜 컨트롤러와 통신을 하여야 한다.
실외형 AP	- 본교가 지정한 장소의 인터넷 감도가 좋아야 한다.
허브	- 본교의 기숙사에 충족할 수 있은 기본형의 허브로 함(8Port)
기타	- 기타 부과되는 잡자제 및 부속 장비의 경우 일찰 공고에 관련하여 순의 경쟁 후 협상으로 결정한다.
- 수량에 관한 사항은 구매 구축 담당자가 지정한 공간의 무선 인터터넷 존으로 설치할수 있는 수량을 기재하여 견적을 산출한다.